Contents

СТОРІНКИ |  |

4.1. Класифікація елементів і їх порівняльна характеристика

4.2. Загальні характеристики елементів цифрових пристроїв

4.3. Базовий логічний елемент транзисторно - транзисторної логіки

4.3.1.Склад, схемотехніка і принцип дії базового логічного елемента (БЛЕ)

4.3.2. Різновиди схемотехніки елементів ТТЛ

4.3.3 Способи підвищення швидкодії

4.4. БЛЕ емітерно - зв'язаної логіки

4.4.1 Особливості схемотехніки

4.4.2. Принцип дії та функціональні можливості БЛЕ ЕЗЛ

4.4.3 Способи підвищення швидкодії

4.5 БЛЕ на МДН- транзисторах

4.5.1 Особливості використання МДН- транзистора

4.5.2 Схемотехніка БЛЕ КМОН - типу

4.6. БЛЕ інтегрально - інжекційної логіки

Лабораторний практикум

Висновки

Тестування

4.4.3 Способи підвищення швидкодії

Інерційності, зумовленої часом розсмоктування носіїв біполярного транзистора, у БЛЕ ЕЗЛ немає, тому підвищення швидкодії може бути досягнуто тільки зменшенням вхідної ємності і сумарної ємності колекторного вузла схеми. Цей спосіб реалізований у так званих елементах Е2ЗЛ. Ідея їх побудови полягає у відмовленні від застосування повторювачів за емітером у вихідному колі елемента і переносені їх у його вхідне коло. При цьому ємність навантаження повторювача за емітером, тобто власне вхідна ємність перемикача струму, при перерахуванні в його вхідне коло зменшується в h21Е разів (Свх = Сн / h21Е). Елемент такого типу має зменшену енергію перемикання.

Іншим способом підвищення швидкодії є зменшення рівня логічного перепаду і напруги живлення. Цей спосіб використаний при розроблені ЕЗЛ для режиму малого сигналу (МЕЗЛ). Однак через те що при цьому сильно спадає завадостійкість БЛЕ, це рішення застосувують тільки при розроблені СВІС. При цьому вхідні і вихідні сигнали самої ІС містяться на стандартному рівні ТТЛ. Типові характеристики БЛЕ ЕЗЛ різних типів наведено в табл. 4.3.

Таблиця 4.3 Основні параметри БЛЕ ЕЗЛ

Тип елемента | Серія | t зт порів, нс | Pпотр. мВт | Uпер. мВ | Uл. В | Uж. В
ЕЗЛ | 500...1500 | 2 | 25 | 130...160 | 0,8 | 5,2
Е2ЗЛ МЕЗЛ | — — | 0,5 ...0,8 0,5... 0.8 | 5 5 | 130... 160 40... 50 | 0,6 0,4 | 5.2 2...3