Contents

СТОРІНКИ |  |

Динамічні параметри. Швидкодія ЛЕ при перемиканні визначається електричною схемою, технологією виготовлення і характером навантаження. Для ідентифікації вимірювань динамічних параметрів у технічній документації на ІС наведено параметри еквівалентного навантаження, встановлено вимоги до амплітуди і тривалості фронту вхідного сигналу.

На рис. 4.3 зображено часову діаграму, що пояснює зміну характеристик вихідного імпульсу залежно від параметрів вхідного імпульсу і властивостей елемента.

Рівні відліку напруг для визначення динамічних параметрів встановлено відносно вихідних порогових напруг «1» та «0».

Основними динамічними параметрами ЛЕ є затримка поширення сигналу під час перемикання і тривалість позитивного (наростаючого) і негативного (спадного) фронтів вихідних сигналів.

Затримку поширення сигналу під час переходу вихідної напруги від «1» до «0» (для позитивної логіки це відповідає негативному фронту, для негативної — позитивному фронту вихідного сигналу) визначають як інтервал часу між вхідним і вихідним сигналами ЛЕ, виміряний на рівні 0,5 логічного перепаду вхідного і вихідного сигналів.

Затримку поширення сигналу при переході вихідної напруги від «0» до «1» (для позитивної логіки це відповідає позитивному фронту, для негативної логіки — негативному фронту вихідного сигналу) визначають як інтервал часу між вхідним і вихідним сигналами ЛЕ, виміряний на рівні 0,5 логічного перепаду вхідного і вихідного сигналів.

Під час розрахунку часової затримки сигналу послідовно увімкнених ЛЕ використовується середня затримка поширення сигналу ЛЕ:

.