Contents

СТОРІНКИ |  |

в області логічного «0», в якій диференціальний коефіцієнт посилення за напругою КU = 1 для ЛЕ без інвертування та КU = –1 для ЛЕ з інвертуванням (рис.4.2, точка а ).

Вихідна порогова напруга логічної «1» є мінімальною або максимальною (залежно від типу логіки) вихідною напругою логічної «1», що визначається пороговою точкою амплітудної передавальної характеристики в області логічної «1», в якій КU = 1 для ЛЕ без інвертування, КU = -1 для ЛЕ з інвертуванням. Поріг зони перемикання логічного «0» є пороговою напругою логічного «0», що визначається пороговою точкою амплітудної передавальної характеристики в області логічного «0», в якій КU = 1 для ЛЕ без інвертування та КU = -1 для ЛЕ з інвертуванням (рис.4.2, точка b ).

Поріг зони перемикання логічної «1» є пороговою напругою логічної «1», що визначається пороговою точкою амплітудної передавальної характеристики в області логічної «1», в якій КU = 1 для ЛЕ без інвертування та КU = -1 для ЛЕ з інвертуванням.

Вхідний струм ЛЕ задається для несприятливого режиму роботи в межах допустимих температур навколишнього середовища та напруги живлення як для рівня логічного «0» так і для рівня логічної «1» . Вихідні струми , характеризують навантажувальну здатність ЛЕ. (Вхідні струми мають додатний знак, а вихідні струми – від’ємний.) Завадостійкість визначається відносно цих струмів. Тому збільшення коефіцієнта розгалуження призводить до зниження завадостійкості.

Вхідний струм логічної «1» визначають як вхідний струм для напруги логічної «1» на вході ЛЕ.

Вхідний струм логічного «0» визначають як вхідний струм для напруги логічного «0» на вході ЛЕ.

Вихідний струм логічної «1» визначають як вихідний струм для напруги логічної «1» на виході ЛЕ.