Contents

СТОРІНКИ |  |

Таблиця 7.5 — Таблиця істинності Q1+

Mk | X1 | X2 | Q3 | Q2 | Q1 | Q3+ | Q2+ | Q1+
5 | 0 0 0 0 0 | Ф Ф Ф Ф Ф | 0 0 0 1 1 | 0 0 1 1 0 | 0 1 1 0 0 | 0 0 1 1 0 | 0 1 1 0 0 | 1 1 0 0 0
4 | 1 1 1 1 | 0 0 0 0 | 0 0 0 1 | 0 0 1 0 | 0 1 0 0 | 0 0 1 0 | 0 1 0 0 | 1 0 0 0

6

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

0

0

0

1

1

1

0

0

1

1

1

0

0

1

1

1

0

0

0

0

1

1

1

0

0

1

1

1

0

0

1

1

1

0

0

0

З функції переходів JK-тригера випливає, що при Q1 = 0 виходить функція збудження J1, а при Q1 = 1 — функція збудження , тому з останнього виразу

У разі використання лічильників зі змінним коефіцієнтом перерахування цифрових фазообертачів слід прив’язати тимчасове положення сигналу x1 до тактового сигналу Н, причому тривалість сигналу x1 = 1 має бути ТH Mk, де ТH — період тактового сигналу, Мk = 4 і 6.