Contents

СТОРІНКИ |  |

Це потребує введення в ЛЕ спеціальної схеми захисту від статичної електрики, що може потрапити на його вхід у процесі збереження чи монтажу. Роль цієї схеми виконує вхідний діодно-резисторний обмежувач на елементах VD1, VD2, VD3 і RI. Ця схема обмежує напругу на вході транзисторного перемикача в діапазоні від Uж – 0,7 В до Uж + 0,7 В.

Елементи вихідного кола (VD4, VD5, VD6) утворені відповідними областями самого транзисторного перемикача не є обов’язковими. Наявність цих діодів накладає додаткові обмеження на використання ЛЕ. Завжди має виконуватися нерівність

.

Інакше діоди обмежувача і вихідного кола можуть відкриватися, що спричинює шунтування кола живлення елемента. Останнє може бути причиною його пробою. Тому напруга живлення на КМОН- схемі завжди має подаватися до вмикання і зніматися після вимкнення вхідного інформаційного сигналу.

Схемотехнічно БЛЕ КМОН- типу повторюють схеми елементів n- МОН- і р -МОН- типів. Відмінність полягає в тому, що завжди використовують пари транзисторів. При цьому якщо для реалізації заданої логічної функції транзистори з каналом n-типу вмикають послідовно, то парні їм транзистори p-типу – паралельно, і навпаки. На рис. 4.16 принципові електричні схеми, що реалізують логічні операції 2І-НЕ і 2АБО-НЕ. Для спрощення на схемах не показані елементи вхідних і вихідних кіл перемикача.

До особливостей схем БЛЕ належить також відсутність додаткового навантажувального транзистора. Його роль виконує один із транзисторів перемикача.

Аналіз схем дає змогу дійти важливого практичного висновоку про те, що аналогічно БЛЕ ТТЛ для БЛЕ КМОН паралельне вмикання кількох інших виходів заборонено.