Contents

СТОРІНКИ |  |

У стовпці «Номер набору» записується десяткове число — еквівалент двійкового коду, поданими змінними R, S і Qt. Змінна R, вважається старшим розрядом двійкового коду. З табл. 6.1 видно, що RS-тригер зберігає один зі стійких станів незалежно від багаторазової зміни інформаційного сигналу на одному вході при нульовому значені інформаційного сигналу на іншому вході. Це властивість «блокування» — основна функціональна властивість RS-тригера, і саме вона робить його елементарною запам'ятовувальною коміркою.

У стовпці Qt+1 записуються значення скінченної змінної Q у момент часу t +1. Якщо Qt+1 = Qt , то такий стан тригера стійкий і в стовпці Qt+1 записується в дужках; якщо , то стан тригера нестійкий і в стовпці Qt+1 записується без дужок. Для останньої ситуації можливі два випадки:

1) тригер у разі однакового набору початкових змінних переходить у стійкий стан (перехід позначений стрілкою);

2) тригер у разі однакового набору початкових змінних буде постійно змінювати свій стан, тобто перебуватиме в автоколивальному режимі. Останнє свідчить про те, що тригер даної структури не може керуватися потенційними сигналами.

З позицій схемотехніки точки із сигналами Qt і Qt+1 - одна і та сама точка схеми. Вихідний сигнал тригера після зміни вхідних сигналів установлюється не раніше, ніж через час затримки перемикання. Тригер перебуватиме в стійкому стані, якщо через час tзт.пер після зміни вхідних сигналів він не змінить свій стан. Тригер перебуватиме в нестійкому стані, якщо через час tзт.пер після зміни вхідних сигналів змінить свій стан на протилежний.

З табл. 6.1 випливає, що при всіх наборах початкових змінних R, S тригер має стійкі стани, причому передбачається, що набір змінних RS = 11 у разі нормальної роботи RS-тригера не виникає, тому значення Qt+1 при цьому наборі не викликає інтересу і позначене знаком ´ . Відсутність