Contents

СТОРІНКИ |  |

Нехай закон функціонування RS-тригера заданий характеристичним рівнянням (6.7). Потрібно визначити комбінації вхідних сигналів, за яких тригер робить перехід 01. Після підстановки у формулу (6.7) значень Qt = 0 і Qt+1 =1 дістанемо рівність , що стає тотожністю при комбінаціях RS=01 або 11, однак, з огляду на те що комбінація 11 заборонена, перехід 01 може здійснюватися тільки при R=0 і S=l (див. другий рядок табл. 6.2). Аналогічно визначаються значення R і S при переходах 00, 10 і 11.

Нехай закон функціонування RS-тригера заданий графом (рис. 6.4 ). Потрібно визначити комбінації вхідних сигналів, за яких тригер робить перехід 11. Поряд з петлею у вершини зі станом «1» записані дві комбінації RS: 00 і 01; це означає, що на вхід R треба подати 0, а на вхід S- або 0, або 1 (див. четвертий рядок табл. 6.2). Аналогічно визначають значення R і S при переходах 00, 01 та 10.Оцінимо основні характеристики швидкодії асинхронного RS-тригера (рис. 6.5 ). Припустімо, що тригер спочатку перебуває в стані «0», а вхідні сигнали мають значення R=S =0 (ці цифри є першими ліворуч розрядами кодів, рис. 6.5 ,а). При перемиканні тригера в одиничний стан S=1, R=0 (ці цифри є другими ліворуч розрядами кодів, рис. 6.5 , а). Нове значення нульового сигналу встановлюють із затримкою щодо сигналу S на час tзт.р.ср.. Це позначено ковпачком над другим ліворуч розрядом коду, записаного біля виходу . Сигнал 0 на виході Q спричинює поява нового значення 1 на виході Q. Сигнал на виході Q затриманий щодо сигналу на виході на час tзт.p.cp, а щодо вхідного сигналу S— на час 2tзт.р.ср (передбачено, що середні затримки поширення сигналу обох елементів АБО–НЕ однакові). Останню обставину позначено двома ковпачками над другим ліворуч розрядом коду, записаного біля виходу Q. Так само позначено на рис. 6.5 , а етапи перемикання тригера з одиничного стану в нульове (треті ліворуч розряди кодів). Відлік затримок у цьому випадку проводиться щодо сигналу на вході R, який спричинив перемикання тригера.