Contents

СТОРІНКИ |  |

Обмін інформацією в електронних системах відбувається за допомогою сигналів. Носіями сигналів можуть бути різноманітні фізичні величини - струми, напруги, магнітні стани, світлові хвилі. Відрізняють аналогові (безперервні) сигнали та дискретні.

Дискретні сигнали простіше зберігати та обробляти, вони менше піддаються спотворенню дією перешкоди, такі спотворення легше виявити та виправити. Тому дискретні сигнали знаходять більш широке практичне застосування, ніж безперервні. Існують два типа дискретних сигналів: перший отримано за час дискретизації за рівнем або по часу безперервних сигналів; другий - в вигляді набору кодових комбінацій знаків, чисел або слів.

Перетворення безперервного інформаційної множини аналогових сигналів в дискретну множину називається дискретизацією або квантуванням по рівню. Друге подання в вигляді слів являється більш універсальним і розповсюдженим. Воно застосовується для кодування людської мови на папері (письма), в математиці, в цифровій електроніці.

Найбільш вірогідно, що в недалекому майбутньому цифрова електроніка займе монопольне становище на ринку електронних систем та пристроїв. Сьогодні цифрові персональні комп’ютери і контролери (ЕОМ) практично витіснили аналогові електронні обчислювальні машини, які були створені раніше. Теж саме відбувається з апаратурою радіозв’язку, радіомовлення і телебачення (телевізорами, радіоприймачами, відеомагнітофонами, звукозаписом, фотоапаратурою).

Повністю витіснити аналогову техніку цифровав принципі не зможе, тому що фізичні процеси, від яких електронна система отримує інформацію мають аналогову природу, в цьому випадку необхідні на вході та виході цифро-аналогові та аналого-цифрові пристрої.

Цифрова схемотехніка - галузь науки, технікиі виробництва, яка пов’язана з розробкою, дослідженням, проектуванням та виготовленням