Contents

СТОРІНКИ |  |

затримці МКСII (затримці самого найдовшого її тракту), до моменту t5 усі перехідні процеси в МКСII згаснуть і на її виходах установляться стабільні рівні.

Нехай затримка МКСII менша, ніж тривалість фазового періоду синхронізації Тф, тобто МКСІІ заспокоїться до моменту t5, ще до надходження фронту чергового сигналу синхронізації С2.

На фронті С2 у момент t2 сталі значення виходів МКСII приймаються в тригери MRGII, і з цього моменту можна починати відлік часу перехідних процесів вже для MKCI. Нехай затримка схем MKCI така, що вони заспокоюються до моменту t6, до надходження фронту чергового сигналу C1. Тоді по фронту С1 у момент t3 сталі, не перекручені гонками рівні MKCI будуть прийняті в MRGI. Одночасно в MRGI приймаються сталі рівні вхідних сигналів Вх, оскільки за умовою змінюватися вони можуть лише по фронту С2.

Вміст MRGI знову обробляється на МКСІІ, приймається в MRGII і т.д. У пристрої відбувається циклічна багатоступінчаста обробка вхідних даних, кожен момент часу частина комбінаційних схем працює, у них відбуваються перехідні процеси, а інша частина схем перебуває в спокої, очікуючи своєї черги. Потім вони міняються ролями. Основний результат такої організації: незважаючи на будь-які гоночні процеси, що відбуваються у будь-яких комбінаційних схемах, інформація в регістри буде прийматися завжди вірна. Для цього потрібно лише, щоб затримка всіх КС, що входять до складу МКС, була обмежена зверху, а це розробник схем цілком може забезпечити, спираючись на паспортні значення максимальних затримок елементів.

Важливий момент принципу двохфазної синхронізації при використанні прозорих заскочок: сигнали синхронізації С1 і С2 не повинні