Contents

СТОРІНКИ |  |

Якщо в регістрі зсуву (див. рис. 7.1 )змінити напрямок зсуву інформації, то функції збудження D-тригерів визначатимуться співвідношеннями

, r = 1, 2, …, m-1 , (7.5)

Якщо функції збудження (7.1) і (7.5) об'єднати в такий спосіб:

(7.6)

то одержимо реверсивний регістр зсуву (при V = 0 — зсув ліворуч, а при V = 1 — праворуч). На мікросхемах К155ИР1 можна виконати реверсивний регістр зсуву, якщо для зсуву праворуч використовувати входи Dr , призначені для паралельного синхронного запису інформації. Ця можливість випливає з порівняння співвідношень (7.2) і (7.6). На рис. 7.4 зображено 8-розрядний реверсивний регістр зсуву, виконаний на двох мікросхемах К155ИР1. Можливості рівнозбіжного запису в даному регістрі відсутня. Для зсуву ліворуч можна було б використовувати тактовий вхід C1, а для зсуву праворуч — тактовий вхід C2. З виходів z1 і z2 знімається послідовний код при зсуві праворуч і ліворуч.

Мікросхема К155ИР13 є 8-розрядним реверсивним регістром зсуву, з паралельним синхронним записом інформації (рис. 7.5 ), виконаний наоснові RS-тригерів. Функції збудження Sr і Rr цих тригерів описуються виразами :

(7.7)