Contents

СТОРІНКИ |  |

1.1. Система числення. Правила переведення з однієї системи числення в іншу

1.2. Коди з виявленням помилок

1.3. Коди з виправленням помилок

1.4. Двійкова арифметика

1.5. Форми подання чисел

Висновки

Тестування

1.2 Коди з виявленням помилок

Поява одиничної помилки в одному з розрядів 4-розрядного двійкового кодуможе призвести до неправильного, але допустимого кодового набору. Якщо код такий, що поява будь-якої одиничної помилки перетворює допустимий кодовий набір в недопустимий кодовий набір, то його називають кодом з виявленням одиночної кодової помилки. Два таких коди наведено в табл. 1.5.

Таблиця 1.5. Коди з виявленням помилки

Десяткова цифра | Двійково-десятковий код із перевіркою на парність | Код «2 з 5»
| 8 | 4 | 2 | 1 | р | 0 | 1 | 2 | 4 | 7
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1

Виявлення помилки у будь-якому з цих кодів перевіряють на парність. Ця перевірка заснована на приєднанні до кожного набору додаткового розряду з тим, щоб кількість одиниць у будь-якому кодовому наборі