Contents

СТОРІНКИ |  |

Розглянута структурна схема являє собою приклад реалізації статичних ОЗП з однорозрядною організацією. Разом з тим поширення набули і мікросхеми статичних ОЗП з багаторозрядною словниковою організацією. Принцип побудови таких мікросхем розглянемо на прикладі мікросхеми КР537РУ8, що має інформаційну ємність 2К×8 біт (рис. 9.5 ). Вона вміщує матрицю накопичувача з 128×128 ЕП, регістри і дешифратори коду адреси рядків і стовпців, підсилювачі запису-зчитування, пристрій керування і пристрій введення-виведення. Як ЕП застосовують тригер на КМДН- транзисторах.

Накопичувач поділений на вісім секцій по 128×16 ЕП у кожній. Чотири молодших розряди коду адреси А0 — А3 вибирають по одному стовпцю в кожній секції і комутують їх з ПВВ. Керування пристроєм введення-виведення здійснюють сигнали , і /R, попередньо оброблені пристроєм керування. Відповідно до табл. 9.1 у залежності від значень керуючих сигналів мікросхема може працювати в одному з трьох режимів: запису, зчитування і збереження. У режимі запису інформація 8-розрядним кодом через ПВВ і підсилювачі запису-зчитування надходить в обрану комірку пам'яті. При зчитуванні інформація з обраної комірки пам'яті надходить на ПВВ і через нього — на виходи. Сигнал дозволу виходу дозволяє в режимі зчитування забороняти вивід інформації: при =1 входи-виходи приймають третій (високоомний) стан, тому інформації на виходах немає.

Таблиця 9.1. Таблиця істинності