Contents

СТОРІНКИ |  |

Нехай у довільний момент часу t0 х1=х2=0 (рис. 6.27 , б), тобто немає жодного запиту. Комбінація x1x2 = 00 є забороненою для RS- тригера, тому
y1 = y2 = l (тригер виродився в два незалежних інвертори), z = 0 (немає запиту), z1z2= 11 (немає запиту).

Припустімо, в момент часу t1 виник запит на вході х1, у цьому випадку RS-тригер установлюється в стан y1 = 0, y2 = 1, сигнал z = l (є запит), a
z1z2 = 01 (запит на вході х1). Якщо тепер у момент часу t2 виникне запит x2, то він нічого не змінить у схемі, тому що RS-тригер перейде в режим збереження інформації доти, поки не зніметься запит х1. Якщо у момент часу t3 знятий запит x1, але був запит x2, то в цьому випадку тригер перейде в стан (y1 = l, y = 0, сигнал z = l (є запит), a z1z2=10 (запит на вході х2). Якщо знову виникне запит на вході x1, то він нічого не змінить у схемі, тому що RS-тригер перебуває в режимі збереження інформації.

Цей принцип побудови схеми можна поширити на числовходів більше ніж два. Уведенням елементів затримки на входах RS-тригера (або високостабільної схеми, якщо число входів більше ніж два) можна забезпечити пріоритет за швидкодією з одночасною появою сигналів запиту.

Пристрій виділення першого імпульсу потрібний при розробленні тактових генераторів одиничних імпульсів, пристроїв виділення переходів і т.ін.

Розглянемо схему, зображену на рис. 6.28 , а, яка призначена для виділення одного тактового імпульсу після переходу 01 керуючого сигналу х.