Contents

СТОРІНКИ |  |

Таблиця 7.7 — Таблиця істинності для функцій z, Q+,J і K

x | y | Q | Q+ | z

0

0

0

0

1

1

1

1

0

0

1

1

0

0

1

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

0

0

1

0

1

1

1

0

1

1

0

1

0

0

1

Числа X’ і Y’ будь-якого знака в послідовних двійкових суматорах підсумовуються в додатковому коді. Найпростішу структурну схему інтегратора зображено на рис. 7.56 (ЗГ — генератор завдання ).

Синхронізатор С, що є подільником частоти зі схемами формування тактового сигналу Н та сигналу w, тимчасове положення якого визначає момент надходження на послідовний двійковий суматор (ПДС) знакових розрядів чисел X’ і Y’ з регістрів зсуву РгX і PгY, керує роботою інтегратора. Регістр Рг X має входи для паралельного запису числа X’. Якщо числа X’ і Y’ n- розрядні, то тактовий сигнал Н є групою з п імпульсів, що надходять з деяким періодом Т nTH,, де ТH — період тактового сигналу H усередині групи. Значення Т задає коефіцієнт передачі інтегратора.

Укладемо таблицю істинності (табл. 7.8), що визначає законфункціонування ПДС. Значення функцій Q+ (перенесення) і z3 (сума) при w = 0 мають збігатися з відповідними значеннями функцій Q+ та z у табл. 7.7, оскільки при цьому виконується додавання розрядів чисел з урахуванням перенесення до появи знакових розрядів.