Contents

СТОРІНКИ |  |

визначиться як EТТЛ - IR1 · RТТЛ 2,5 В і, як бачимо, знаходиться майже на межі допустимогозначення U1вих. Це свідчить про те, що керуючий елемент не зможе працюватина інші елементи ТТЛ- типу при надмірно малих опорах R2 (і, як наслідок, R1).

Істотним недоліком схеми, показаної на рис. 8.7 , а, є можливість виходу її з ладу при випадковому замиканні виходу на землю за наявності рівня «1» на виході керуючого елемента ТТЛ- типу. Можливий захист такого перетворювача за допомогою двох діодів (рис. 8.7 , б). У нормально працюючій схемі діод VD1 завжди закритий і ніяк не впливає на роботу. Якщо вихід схеми замикається на землю, то діод VD1 фіксує потенціал точки А при високому потенціалі на виході елемента ТТЛ- типу на рівні приблизно 0,7 В.

Цього недостатньо для відкривання транзистора VT1, для чого треба забезпечити рівень у точці А 1,4 В, а отже, транзистори VT1 і VТ2 закриваються. Вони перебувають у цьому стані, доки вихід замкнений на землю.Під час розрахунку цієї схеми вираз (8.13) треба замінити так:

R1= (EТТЛ - UБЕнас1-UД2) / IR1 - RТТЛ . (8.14)

Якщо не потрібно прив'язувати вхід виконавчого пристрою до землі, то перетворювач рівня можна виконати на одному транзисторі (рис. 8.7 , в). Істотний недолік даної схеми — можливість виходу її з ладу при випадковому замиканні виходу на джерело UЖ при рівні «1» на виході керуючого елемента. Захист цієї схеми забезпечується вмиканням між вихідною клемою і колектором транзистора VT1 максимально можливого опору, за якого забезпечується надійне спрацьовування виконавчого пристрою.