Contents

СТОРІНКИ |  |

схемі забезпечується збільшенням граничної напруги елемента за рахунок включення резистора R2. Резистори R1 і R2 обмежують струм бази транзистора VT2, а резистор R3 забезпечує на виході типове значення U1=3.6 B. Резистори R1 і R2 розраховують для кожного конкретного застосування схеми з урахуванням необхідного Kроз цієї схеми.

Розширення логічних можливостейбазових вентилів забезпечується різною їх комбінацією. На рис. 8.3 зображено схему елемента ТТЛ- типу з трьома стійкими станами, яка виконана на елементі 155ЛР4, що має входи для підключення розширників, та елементі 155ЛА7 з відкритим колектором.

Типовий розширник за АБО для елементів ЕЗЛ- типу наведено на рис. 8.4 , а. Якщо розширник має окремий вивід підкладки, то його слід приєднати до точки з найменшим потенціалом, для того щоб діоди колектор-підкладка були закриті. Через те що в більшості серій елементів ЕЗЛ- типу виходи вільні і підключаються до вбудованих опорів зовнішнім монтажем, то можливе застосування «монтажного АБО», схему реалізації якого зображено на рис. 8.4 , б. У цьому випадку всі емітери вихідних кіл поєднують і підключають до одного з резисторів у будь-якому елементі ЕЗЛ- типу, а інші резистори не використовують.