Contents

СТОРІНКИ |  |

Можливість мати затримку КС, яка помітно перевищуючу фазовий період, — зручна властивість системи синхронізації. У багатофазних системах синхронізації при тій самій тривалості такту Тт тривалість імпульсу Ті істотно менша, ніж у двохфазних, відповідно менше і ефект подовження максимально можливого робочого інтервалу.

Замість засувок у системі двохфазної синхронізації можна використовувати і непрозорі тригери. Якщо тригер непрозорий (тригер, що перемикається перепадом) і переключається по позитивному фронту С- сигналу, то КС буде починати працювати по фронту С- сигналу однієї фази і має обов'язково заспокоїтися до моменту надходження фронту С-сигналу іншої фази (точніше, трохи раніше: на час підготовки tпд тригера). Розміщення робочого інтервалу такого тригера зображено у верхній частині рис. 11.10, в (РІфронт непр.). Робочий інтервал непрозорого тригера строго дорівнює Тф на відміну від робочого інтервалу засувки, який у деяких випадках можна зробити довшим.

Якщо непрозорий тригер перемикається зрізом, то його робочий інтервал, який також дорівнює Тф, зсувається по циклу синхронізації, що зображено на рис. 11.10, в (РІзріз непр.). Якщо використовується прозорий тригер (із властивостями проскакування або захоплення, наприклад К155ТВ1), то інтервал, протягом якого можуть йти перехідні процеси в КС, скорочується із значення Тф до проміжку між С- сигналами сусідніх фаз, тобто до значення різниці Тф-Ті (РІзріз пр. на рис. 11.10,в) .

Таким чином, у системі двохфазної синхронізації (багатофазної) при однаковій тривалості фазового періоду Тф непрозорі тригери порівняно з прозорими засувками виявляються не тільки громіздкими, а й відводять менше часу на перехідні процеси в КС. Крім того, багато типів непрозорих