Contents

СТОРІНКИ |  |

Для одержання модуля від’ємних чисел можна використовувати мікросхеми K155ПР6.

Наявність у мікросхем K155ИЕ6 та K155ИЕ7 входів Dr¢ і F' для рівнобіжного запису коду дає змогу використовувати їх у режимі програмувальних лічильників. На рис. 7.46 зображено схему лічильника за mod M, коефіцієнт перерахування якого визначається співвідношенням

М == а + 2b + 4c + 8d + 10 ( e + 2f + 4g + 8h),

У разі використання мікросхем K155ИЕ6 та співвідношенням

М = а× 20 + b× 21 + с× 22 + d× 23 + е×24 + f× 25 + g×26 + h×27

у разі використання мікросхем K155ИЕ7 (лічильники працюють у режимі віднімання). Числа, записані в двійково-десяткові лічильники, не повинні перевершувати числа 9.