Contents

СТОРІНКИ |  |

Якщо за графом переходів виконати синтез лічильника з T-тригерів, то функції збудження Tr і функцій Р та W з урахуванням тактового сигналу Н матимуть вигляд

де

Мікросхема К155ИЕ6 є реверсивним двійково - десятковим лічильником, що виконаний на підставі цих функцій (як і в реверсивному двійковому лічильнику тут є також асинхронні потенційні входи Dr', F' і R', де
r = 1, 2, 3, 4).

На рис. 7.45 зображен схему реверсивного лічильника, що складається з двох десяткових розрядів і знакового тригера, виконаного на D-тригері. Тактові сигнали і можуть бути сформованітак, як показано на рис. 7.43 .

Якщо лічильник працює без переповнення (максимальні додатне та від’ємне числа рівні +99 і -100), то значення сигналу Q9 = 0 свказує на додатне число, a Q9 = 1 — на від’ємне, записане в лічильнику. Модуль від’ємного числа (при Q9 = 1) визначається як доповнення числа, записаного в двох десяткових розрядах, до числа 102.