Contents

СТОРІНКИ |  |

,

,

де , характеризують максимально допустимі рівні статичної завади на вході ЛЕ в комбінаційних логічних колах; — поріг вихідної напруги нижнього рівня; — поріг вихідної напруги верхнього рівня; — поріг квантування. Однак через наявність схем з позитивним зворотним зв'язком в технічній документації на всі ІС зони статичної завадостійкості на вході обмежуються вхідними пороговими напругами: — за нижнім рівнем і — за верхнім. Ці порогові напруги називають відповідно пороговою напругою зони перемикання (поріг зони перемикання) нижнього рівня і пороговою напругою зони перемикання верхнього рівня. У зоні перемикання між пороговими напругами робота ЛЕ в статичному режимі заборонена.

Отже, статичну завадостійкість ЛЕ за нижнім рівнем вхідного сигналу визначають за формулою , а за верхнім рівнем вхідного сигналу . Статична завадостійкість розглядають як стійку роботу елемента при тривалому впливі потенціалу завади.

Максимальна завадостійкість ЛЕ за нижнім і верхнім рівнями досягається при ідеальній амплітудній передавальній характеристиці, для якої

Реалізація характеристик, близьких до ідеальних, пов'язана з відомими труднощами внаслідок технологічного розкиду параметрів мікросхем при виготовленні, зміни порогових напруг залежно від зміни напруги живлення і температури навколишнього середовища в процесі експлуатації. Тому реально зони статичної завадостійкості для кожного типу ЛЕ встановлюють на основі статистичного аналізу амплітудних передавальних характеристик.