Розділ 9

СТОРІНКИ |  |

потенціалу на вході захищає діод VD1, що під час відкривання фіксує вхідну напругу на рівні напруги живлення. Високий негативнийпотенціал відкриває діод VD2, що обмежує його безпечним для мікросхеми рівнем.

Роботу мікросхеми статичного ОЗП в динамічному режимі ілюструють часові діаграми, представлені на рис. 9.4. Діаграми визначають послідовність подавання адресних і керуючих сигналів у процесі запису і зчитування, а також часові інтервали між різними сигналами і тривалостями сигналів: час циклу запису-зчитування tц.зп.-зч, тривалість сигналів (вибору мікросхеми) і паузи між ними τв.м , час установлення сигналу щодо адреси tус.в.м.а ,час збереження адреси після сигналу tзб.а.в.м , час вибірки адреси tв.а чи час вибору мікросхеми tв.м тощо.

Слід звернути увагу на вимогу до форми сигналів керування і W/R. В асинхронних статичних ОЗП ці сигнали можуть бути подані у формі рівнів напруги, що відповідають 0 або 1 у залежності від режиму, а в тактових — у формі імпульсу, причому вимога імпульсного подання належить звичайно до сигналу . Мікросхема К561РУ2, часові діаграми якої наведені на рис. 9.4, відноситьсядо групи тактових. Багато мікросхем статичних ОЗП є асинхронними. Для них значну частину часових параметрів, що характеризують тривалості керуючих сигналів і їхні часові зсуви, не регламентовано.

Треба враховувати також, за якого значення сигналу виконується ініційована ним функція: наприклад, запис інформації у мікросхему К561РУ2 відбувається при сигналі W/R=1, а зчитування при W/R=0, для асинхронних мікросхем потрібні оборотні значення сигналу W/R при виконанні цих же функцій: /R=0 при записі, /R=1 при зчитуванні. Вказівка на активне значення сигналу містить його позначення: якщо є знак інверсії, то активним значенням є 0, якщо ні, то 1.