Contents

СТОРІНКИ |  |

Входи сигналів інверсні, тому значенням дозволу цих сигналів є «0». Багато мікросхем групи ЕС допускають вибіркове стирання за адресою.

В режимі загального стирання на керуючі входи подають необхідні сигнали і в тому числі напругу програмування UPR= -36 В. Процес стирання починається з моменту подавання імпульсу , який повинний мати тривалість від 100 до 200 мс. По закінченні стирання всі ЕП матриці переходять у стан, що відповідає логічному «0». В цьому режимі сигнали на адресних і інформаційних виводах можуть мати довільні значення.

Режим порядкового стирання відрізняється від розглянутого значенням сигналу =0, наявністю на всіх інформаційних виводах сигналів з рівнем «1», а на адресних входах — сигналів адреси рядка А4-А10, на якому слід стерти інформацію з усіх 128 ЕП. Час вибіркового стирання такий же, як і загального.

В режимі програмування на виводи мікросхеми подають записуваний байт, код адреси, сигнали керування і потім імпульс сигналу програмування =0 на час 20 мс. Для програмування в автоматичному режимі всієї мікросхеми з числом адрес 2048 потрібно 41 с.

В режимі зчитування на вивід UPR комутують напругу живлення -12 В для зниження споживаної потужності, подають код адреси і сигнали керування, причому сигнал зчитування повинний мати імпульсну форму. Через 0,4 мкс на інформаційні виходи надходить слово, що зчитується.

Режим збереження забезпечують сигналом = 1, який забороняє звертання до мікросхеми незалежно від значень сигналів на інших входах. Можливий другий варіант забезпечення режиму збереження при використанні імпульсного живлення напругою –12 В. Такий режим дозволяє зменшувати споживану потужність. Коли в паузах між