Contents

СТОРІНКИ |  |

Особливістю елемента І2Л є можливість змінювати струм інжектора в значних межах, а також його швидкодію. Реально струм інжектора може змінюватися від 1 нА до 1 мА, тобто на 6 порядків. Оскільки для заданої схемотехніки енергія перемикання елемента — величина постійна, у таких самих межах може змінюватися і швидкодія елемента.

Принцип дії схеми І2Л такі. Припустімо, зовнішнього сигналу, що відповідає сигналу логічної «1» , на вході елемента (база транзистора VT2) немає. У цьому випадку струм інжектора, проходячи в базу транзистора VT2, насичує його. На його колекторах, а отже, і на вихідних виводах елемента наявна напруга низького рівня, яка дорівнює напрузі насичення транзистора VT2. Реально це 0,1В ...0,2В.

Якщо база транзистора VT2 безпосередньо чи через насичений транзистор підключена до загальної шини, то транзистор VT2 вимкнений, тому що струм інжектора замикається на загальну шину, минаючи його емітерний перехід. У цьому випадку напруга на його колекторах визначається зовнішніми колами. При послідовному вмиканні кількох інверторів ця напруга дорівнює напрузі емітерного переходу наступного транзистора. Отже, для БЛЕ І2Л справедливі такі співвідношення: U° = 0,1...0,2 В; U1 = 0,6...0,7 В. Із цих співвідношень випливає, що логічний перепад для БЛЕ І2Л становить 0,4...0,6 В.

У разі використання наведеної схеми можна реалізовати основні логічні операції І-НЕ і АБО-НЕ. На рис. 4.18 зображено логічну схему, побудовану на трьох інверторах І2Л.

Особливістю елементів І2Л є можливість паралельного вмикання кількох їхніх виходів. З наведеної схеми випливає, що при паралельному вмиканні кількох виходів у загальній точці щодо початкових змінних реалізується логічна операція АБО-НЕ. Щодо вихідних сигналів елементів реалізується логічна операція І. Отже, якщо не потрібний гальванічний поділ між вхідними і вихідними сигналами, то логічна операція І виконується без будь-яких додаткових схемотехнічних витрат простим об'єднанням