Contents

СТОРІНКИ |  |

5.1. Етапи побудови логічної схеми

5.2. Синтез логічних пристроїв у заданому базисі

5.3. Особливості побудови логічних пристроїв

5.4. Логічні елементи для реалізації складних функцій

5.5. Мультиплексори і демультиплексори

5.6. Синтез комбінаційних схем на мультиплексорах

5.7. Дешифратори, дешифратори - демультиплексори і шифратори

5.8. Суматори

5.9. Десяткові суматори

5.10. Компаратори

5.11. Перетворювачі двійково- десяткового коду

5.12. Перетворювачі двійково коду

Лабораторний практикум №1

Лабораторний практикум №2

Лабораторний практикум №3

Висновки

Тестування

5.7. Дешифратори, дешифратори-демультиплексори
і шифратори

Дешифратори і шифратори належать до числа перетворювачів кодів. З поняттям шифрування пов'язане уявлення про стиск даних, з поняттям дешифрування – обернене перетворення.

В умовних позначеннях дешифраторів і шифраторів використовують літери DC і CD (від слів decoder і coder відповідно).

Повним дешифратором називають КС, що має п входів, 2n виходів і реалізує на кожному виході функцію, що є мінтермом п змінних Fi(n), де n = (x1, ..., xn); xs – вхідні сигнали (s = 1, 2, ..., п), i = 0,1,2, ..., 2n-1. У повному дешифраторі кожнії комбінації значень вхідних сигналів відповідає сигнал, який дорівнює 1, тільки на одному виході. Інакше кажучи, залежно від вхідного коду на виході збуджується одне з кіл. На рис. 5.14, а зображено принципову схему дешифратора, що має два входи x1 і x2 та реалізує чотири мінтерми F0, F1, F2 і F3 (дешифратор 2´4). Умовне графічне позначення цьогодешифратора наведено на рис. 5.14, б . У лівому полі зазначені ваги вхідних сигналів x1 і х2, комбінації значень яких розглядають як двійкові числа. Кожному вхідному двійковому числу відповідає сигнал, який дорівнює 1 тільки на виході, номер якого, зазначений у правому полі, збігається з двійковим числом.

Дешифратори можуть бути неповними, які реалізують т < 2n мінтермів. Такі дешифратори використовують, наприклад, для перетворення двійково-десяткового коду на код, призначений для керування десятковим індикатором (дешифратори 4´10).

На рис. 5.15 наведено умовне графічне позначення дешифратора 4´10 (наприклад, мікросхемиК155ИД1). Мікросхема 155ИД1 призначена для керування високовольтним десятковим індикатором.