Contents

СТОРІНКИ |  |

На рис. 7.49 наведено схему цифрового фазообертача зі схемою тимчасового прив'язування, яку виконано на D-тригерах Q4 і Q5 . Коефіцієнт перерахування лічильника змінюється за командою = 1, а сигнал x1 = Q5. Роботу схеми пояснюють часові діаграми, зображені на рис. 7.50 (сигнал x2 = 1, що відповідає коефіцієнту переліку М3 = 6 при x1 = 1).

Вихідний сигнал цифрового фазообертача Q3 надходить далі на тактовий вхід лічильника за mod M. При значенні сигналу х1 = 0 період вихідного сигналу лічильника за mod M буде

T0 = M2 MTH = 5MTH.

Якщо за М циклів сигнал у зміниться з 0 на 1 m раз, то залежно від значення сигналу x2 = const період вихідного сигналу лічильника за mod М

Т = (5М ± т)ТH = T0 ± ТтH ,

тобто положення моментузміни з 1 на 0 вихідного сигналу лічильника за mod M зміниться на ± MtH .

Чим вище частота тактового сигналу Н, тим вище інструментальна точність цифрового фазообертача (зазвичай величина періоду ТH = 100 ¸ 200 нc). Якщо сигнал у змінюється з 0 на 1 з частотою f (Гц), то швидкість переміщення фронтів вихідного сигналу лічильника за mod M щодо сигналу з періодом Т0 V = ± ТH f (мкс/с).

Цифровий фазообертач можна побудувати і на двійково- десятковому і двійковому реверсивних лічильниках, використовуваних у режимі програмування коефіцієнта перерахування.