Contents

СТОРІНКИ |  |

З формул (6.9) і (6.11) випливає, що RS-тригер є послідовним з'єднанням двох елементів АБО–НЕ, які замкнені самі на себе (рис.6.3 , а).

Вибравши як елементну базу базис І–НЕ, перетворимо вирази (6.7) і (6.8), використовуючи правило де Моргана:

, (6.12)

З формули (6.12) видно, що RS-тригер (точніше, - тригер) є послідовним з'єднанням двох елементів І— НЕ, які замкнені самі на себе (рис. 6.3 , г). RS- і - тригери дуальні.

Закон функціонування RS-тригера на рис. 6.4 поданий у вигляді графа. Вершини графа позначаються кружками, усередині яких записують стани тригерів (іноді крім цифр усередині кружків або поряд з ними записують символічне позначення станів), а дуги графа (напрямлені ребра) — лініями, що починають в якій-небудь вершині і закінчують у тій самій вершині (у цьому випадку дугу називають петлею) або в будь-якій іншій вершині.

Дуги і петлі характеризують переходи тригера, які він здійснює під впливом вхідних сигналів, причому поруч з дугою або петлею записують комбінації вхідних сигналів (іноді комбінації вхідних сигналів записують у вигляді символічного позначення). Відсутність на графі комбінації вхідних сигналів RS=11 означає, що вона заборонена.

За допомогою характеристичних рівнянь (6.7),(6.11), (6.12) можна визначити стан тригера Qt+1, у який він перейде в момент часу t +l якщо відомі комбінації вхідних сигналів і стан тригера Qt; у попередній момент часу t. Під час синтезу послідовних схем (складних тригерів, лічильників, регістрів ) треба розв’язати обернену задачу: визначити комбінацію вхідних сигналів при необхідному переході з одного стану в інший. Результатом рішення цієї задачі буде одержання характеристичної таблиці. Для RS-тригера в базисі АБО–НЕ це табл. 6.2, а в базисі І–НЕ — табл. 6.3.