Contents

СТОРІНКИ |  |

2.1. Елементи математичної логіки

2.2. Основні закони алгебри логіки

2.3. Форми логічних функцій та їх використання для синтезу логічних схем

2.4. Логічні елементи і схеми. Принцип двоїстості

2.5. Класифікація логічних пристроїв

Лабораторний практикум

Висновки

Тестування

2.5. Класифікація логічних пристроїв

Логічні пристрої можна класифікувати за різними ознаками. За способом введення - виведення (інформації) логічні пристрої розподіляються на послідовні, паралельні і послідовно-паралельні.

Послідовним називають пристрій, в якому початкові змінні подаються на вхід, а скінченні змінні знімаються з виходу не одночасно, а послідовно, розряд за розрядом.

Паралельним називають пристрій, в якому всі розряди початкових змінних подаються на вхід, і всі розряди скінченних змінних знімаються з виходу одночасно.

У послідовно-паралельних пристроях початкові і скінченні змінні подані у різних формах – або на вхід змінні подаються послідовно символ за символом, а з виходу вони знімаються одночасно, або навпаки.

За принципом дії всі логічні пристрої розподіляють на два класи: комбінаційні і послідовні.

Комбінаційними пристроями, або автоматами без пам'яті, називають логічні пристрої, вихідні сигнали яких однозначно визначаються тільки діючою в певний момент на вході комбінацією змінних і не залежить від значень змінних, що діяли на вході раніше.

Послідовними пристроями, або автоматами з пам'яттю, називають логічні пристрої, вихідні сигнали яких визначаються не тільки діючою в певний момент на вході комбінацією змінних, а й усією послідовністю вхідних змінних, що діяли в попередні моменти часу.

Комбінаційну схему можна зобразити у вигляді m-k-полюсного елемента (рис.2.8) . Вхідне слово (вхідний алфавіт) комбінаційної схеми задають набором символів M = (m1 m2 …mi), а вихідне слово (вихідний алфавіт) набуває значення з вихідних символів K = (k1 k2…kj).

У дискретний момент часу сукупність вихідних сигналів однозначно визначається набором вхідних сигналів, що надходять на вхід у той самий момент часу. Комбінаційна схема характеризуєтся: числом вхідних сигналів,