Contents

СТОРІНКИ |  |

4.1. Класифікація елементів і їх порівняльна характеристика

4.2. Загальні характеристики елементів цифрових пристроїв

4.3. Базовий логічний елемент транзисторно - транзисторної логіки

4.3.1.Склад, схемотехніка і принцип дії базового логічного елемента (БЛЕ)

4.3.2. Різновиди схемотехніки елементів ТТЛ

4.3.3 Способи підвищення швидкодії

4.4. БЛЕ емітерно - зв'язаної логіки

4.4.1 Особливості схемотехніки

4.4.2. Принцип дії та функціональні можливості БЛЕ ЕЗЛ

4.4.3 Способи підвищення швидкодії

4.5 БЛЕ на МДН- транзисторах

4.5.1 Особливості використання МДН- транзистора

4.5.2 Схемотехніка БЛЕ КМОН - типу

4.6. БЛЕ інтегрально - інжекційної логіки

Лабораторний практикум

Висновки

Тестування

4.3.2. Різновиди схемотехніки елементів ТТЛ

Крім розглянутих, універсальні серії ІС ТТЛ мають у свіему склад деякі спеціалізовані елементи. Вони призначені для розширення функціональних можливостей цих серій. Розглянемо деякі з них.

Елемент І-НЕ з відкритим колектором призначений для узгодження логічних схем із зовнішніми виконавчими й індикаторними пристроями, наприклад індикаторами на світло-діодах, лампами розжарювання, обмотками реле і т.д. Його відмінність від раніше розглянутого полягає у виконанні вихідного підсилювача потужності за однотактною схемою без власного навантажувального резистора. Принципову електричну схему такого елемента зображено на рис. 4.7 .

У цьому елементі так само немаэ коло нелінійної корекції. Це пов'язано з тим, що елемент розмыщують на виході логічного пристрою, і до нього в меншому ступені висувають вимогу квантування сигналу. Звичайно вихідний транзистор VT3 схеми виконують з быльшими допустимими значеннями колекторного струму і напруги, ніж звичайний елемент.

На відміну від стандартних елементи ТТЛ із відкритим колектором допускають паралельне вмикання вихідних виводів. При цьому щодо вихідних сигналів кожного елемента реалізується логічна операція І:

Y = y1 y2 ... уп ,

де , , - вихідні виводи послідовно ввімкнених елементів.

Це дає змогу вирішити два завдання:

– спростити схему проектованого пристрою за рахунок вимкнення додаткових елементів, що реалізують операцію І;

– забезпечити роботу кількох виходів на загальну шину, тобто реалізувати режим роботи з поділом інформації в часі.

Елемент І-НЕ з підвищеною навантажувальною здатністю призначений для використання у випадках, коли коефіцієнта розгалуження стандартного елемента ТТЛ