Contents

СТОРІНКИ |  |

В основі ПЛМ (рис. 10.5 ) - матриці І та АБО. Матриця І виконує операціїкон’юнкції над 16 вхідними змінними та їх інверсними значеннями, що надходять на рядкові шини матриці. Необхідні логічні добутки формують на шинах стовпців шляхом випалювання непотрібних перемичок між рядками і стовпцями (на рис. 10.5 залишені перемички зазначені точками).

Число стовпців 48, отже, на виході матриці І можна одержати до 48 логічних добутків, у кожне з яких може входити до 16 змінних та їхніх інверсій. Матриця АБО виконує операцію диз'юнкції над логічними добутками, сформованими матрицею І. Число виходів цієї матриці 8, тому вона здатна сформувати до восьми логічних сум, у кожну з яких може входити до 48 логічних добутків. Таким чином, можливості ПЛМ характеризуються числом точок комутації . Програмування матриці АБО виконується так само, як і матриці І, шляхом випалювання перемичок. На виходах матриці АБО розміщені програмувальні підсилювачі, які залежно від стану перемички можуть передавати значення вихідної функції у прямій чи інверсній формі подання.

Для програмуванняпризначені вбудовані в мікросхему вузли програмувальної частини, які збуджує сигнал дозволу PR. Програмування здійснюють способом, аналогічним програмуванню ППЗП, у три етапи: спочатку програмують матрицю І, потім матрицю АБО і вихідні інвертори.

Як відзначалося раніше, мікросхеми ППЗП споживають велику потужність від джерела живлення. Тому доцільно використовувати їх властивість працювати в режимі імпульсного живлення, коли живлення на мікросхему подають тільки при звертанні до неї для зчитування інформації. У разі використанні імпульсного режиму живлення середнє значення споживаного струму і, отже, рівень споживаної потужності істотно зменшуються.