Contents

СТОРІНКИ |  |

6.1. Основні поняття. Класифікація тригерів

6.2. Асинхронний RS-тригер

6.3. Асинхронні тригери з одним входом

6.4. Синхронні тригери

6.5. Синтез довільних тригерних структур

6.6. Приклади використання тригерів

Лабораторний практикум

Висновки

Тестування

6.3. Асинхронні тригери з одним входом

Асинхронний D-тригер функціонує відповідно до табл. 6.5 (базис АБО–НЕ).

Закон функціонування D-тригера на рис. 6.9 поданий у вигляді графа.

Таблиця 6.5. Таблиця функціонування асинхронного D-тригера

Набір | D | Qt | Qt+1 | R* | S*
0 | 0 | 0 | (0) |  | 0
1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1
3 | 1 | 1 | (1) | 0 |

За аналогією з розглянутим вище S-тригером маємо (рис. 6.10 ):

; (6.21)

; (6.22)

. (6.23)

Два останніх вирази визначають структуру тригера, здобуту на основі узагальненої схеми тригерного пристрою, однак з виразу (6.21) випливає, що отримана схема (рис. 6.11 ) є тривіальною, виродженою, оскільки D-тригер можна дістати з одного повторювача або двох послідовно ввімкнених інверторів, якщо потрібне парафазне подання вихідних сигналів. Схему, зображену на рис. 6.12 , іноді називають RS-тригером із примусовим парафазним установленням.

Асинхронний T-тригер (лічильний тригер) функціонує відповідно до табл. 6.6 (базис АБО–НЕ).