Розділ 9

СТОРІНКИ |  |

КМДН - мікросхеми використовують для надання пристроям пам'яті властивості енергетичної залежності, тобто властивості зберігати інформацію при перебоях і вимкненні живлення. З цією метою в блоці статичного ОЗП до виводів живлення мікросхем через перемикач, наприклад напівпровідниковий діод, підключають низьковольтне буферне джерело живлення знапругою 2...3 В. За нормального режиму живлення діод закритий, а у разі вимикання основного живлення діод відкривається і підключає до мікросхем буферне джерело напруги. У цей час слід забезпечити ізоляцію накопичувача по інформаційних колах значенням рівня заборони на вході CS, щоб не зіпсувати інформацію, яка зберігається.

У мікросхем асинхронних ОЗП сигнали і /R можна подавати за допомогою рівня «0» або «1». У такому випадку часові процеси в мікросхемі визначають адресні сигнали. В асинхронних мікросхемах сигнали керування можна подавати й імпульсами. Тоді треба брати до уваги вимоги до їх мінімальної тривалості .

Режим«Зчитування-модифікація-запис» з’єднує два режими і забезпечує зчитування інформації із вибраного ЕП і запис у цього самого ЕП нової інформації в одному циклі (рис. 9.6 ). Час циклу звертання до мікросхеми в цьому режимі більше.Збільшується і число часових параметрів, які враховуються.