Contents

СТОРІНКИ |  |

10.1. Мікросхеми маскових ПЗП

10.2. Мікросхеми ППЗП

10.3. Мікросхеми РПЗП

Лабораторний практикум

Висновки

Тестування

10.2. Мікросхеми ППЗП

Мікросхеми програмувальних ПЗП за принципом побудови і функціонування аналогічні масковим ПЗП, але мають істотну відмінність у тім, що допускають програмування на місці свого застосування користувачем. Операція програмування полягає в руйнуванні (перепалюванні) частини плавких перемичок на поверхні кристала імпульсами струму амплітудою 30...50 мА. Технічні засоби для виконання цієї операції досить прості і можуть бути побудовані самим користувачем. Ця обставина разом з низькою вартістю і доступністю мікросхем ППЗП зумовила їх широке поширення на практиці.

Мікросхеми ППЗП здебільшого виготовляють за ТТЛШ - технологією, і серед них переважне положення займає серія К556.

Невелика частина мікросхем ППЗП виконана за іншими технологіями: ІІЛ (К541), n- МДН (К565), ЕЗЛ (К500, К1500), КМДН (К1623). Мікросхеми серії К1623 відрізняються найнижчим рівнем енергоспоживання, але по швидкодії вони уступають мікросхемам К556 серії.

Для мікросхем ППЗП всіх серій, крім К500, К1500, К565, характерні такі властивості, як єдина напруга живлення 5 В, наявність вхідних і вихідних ТТЛ- рівнів напруги логічного «0» (0,4 В) і логічної «1» (2,4 В) і, отже, повна сумісність мікросхем, однотипні виходи: або з трьома станами, або з відкритим колектором. Мікросхеми з виходами ТТЛ потребують підключення до них зовнішніх резисторів і джерела напруги живлення.

Типовий варіант реалізації мікросхеми ППЗП представлений на рис. 10.3. Для конкретності розгляду наведенаструктура мікросхеми К556РТ4. В всіх основних елементах вона повторює структуру ПЗПМ, але має додаткові пристрої F1—F4 для формування струму програмування..