Тестування

> << Стартова сторінка розділу

> ## ТЕСТ

> 1. |  | Яке з позначень належать ОЗП?
> |  | а) |
> | б)
> | в)

> 2. |  | Відзначити позначення ОЗП динамічного типу:
> |  | RAM |
> | DRAM
> | EPROM

> 3. |  | У яких ОЗП зчитування інформації супроводжується її руйнуванням?
> |  | в ОЗП динамічного типу |
> | в ОЗП статичного типу
> | в обох типах ОЗП

> 4. |  | Що собою являє елемент пам'яті ОЗП статичного типу?
> |  | МДП транзистор |
> | електричний конденсатор
> | статичний тригер

> 5. |  | Який рівень сигналу W/R потрібно подати на мікросхему в режіми запису інформації?
> |  | лог. "1" |
> | лог. "0"
> | немає значення

> 6. |  | Якої форми повинні бути сигнали керування CS та W/R в тактових статичних ОЗП?
> |  | у формі імпульсу |
> | у формі рівнів напруги
> | немає значення

> 7. |  | В якому з режимів мікросхеми ОЗП споживають найменшу потужність від джерела живлення?
> |  | запису інформації |
> | зчитування інформації
> | збереження інформації

> 8. |  | Який сигнал забороняє виведення інформації в режимі зчитування та переводить виходи в третій стан?
> |  | ОЕ |
> | CAS
> | CS

> 9. |  | Що відбувається у режимі зчитування-модифікація-запис?
> |  | зчитування інформації |
> | запис інформації
> | зчитування і запис інформації

> 10. |  | Що собою являє елемент пам'яті ОЗП динамічного типу?
> |  | статичний тригер |
> | МДП транзистор
> | електричний конденсатор

> 11. |  | Які функції виконує диференціальний підсилювач тригерного типу в динамічних ОЗП?
> |  | функції перемикача між розрядною шиною і конденсатором |
> | індикації малої зміни потенціалу шини при зчитуванні інформації
> | підтримування опорної напруги

> 12. |  | Що характеризує параметр період регенерації Трег?
> |  | мінімальний інтервал часу між двома звертаннями за кожною адресою дя відновленя інформації |
> | середній інтервал часу між двома звертаннями за кожною адресою дя відновленя інформації
> | максимальний інтервал часу між двома звертаннями за кожною адресою дя відновленя інформації

> 13. |  | Що характеризує параметр час вибірки?
> |  | інтервал часу між початками (закінченнями) сигналів на одному з керуючих входів |
> | інтервал часу між поданням на вхід заданного сигналу і одержанням на виході данних
> | взаємний зсув сигналів

> 14. |  | Який сигнал супроводжує подачу коду адреси рядків матриці?
> |  | CAS |
> | W/R
> | RAS

> 15. |  | Який сигнал супроводжує подачу коду адреси стовпців?
> |  | CAS |
> | W/R
> | RAS

> 16. |  | Що слід ураховувати для оцінки швидкодії мікросхеми динамічної пам'яті?
> |  | час циклу запису |
> | час циклу зчитування
> | час циклу запису і час циклу зчитування

> 17. |  | Розрахуйте час регенерації інформації для наведенної на рисунку мікросхеми, якщо на регенерацію одного рядка у режимі зчитування-модифікація -запис потрібно 300нс.
> |  | 76.8мкс |
> | 38.4мкс
> | 19.2мкс

> 18. |  | Які мікросхеми ОЗП приймають код адреси двома частинами?
> |  | статичні ОЗП |
> | динамічні ОЗП
> | статичні і динамічні ОЗП

> 19. |  | Як впливає сторінковий режим запису і зчитування на час відповідного циклу?
> |  | час циклу запису (зчитування) збільшується |
> | час циклу запису (зчитування) зменшується
> | не впливає

> 20. |  | До якого типу належить наведена на рисунку мікросхема ОЗП?
> |  | статична |
> | динамічна
> | неможливо визначити

> Тут буде виведений результат

> Стартова сторінка розділу >>