Contents

СТОРІНКИ |  |

Тоді на навантаженні буде спадати напруга UДЖ min - UСТ 18,7 В і, отже, максимальний опір RвхВП має бути не більш як 187 Ом. Отже, без радіатора на транзисторі VТ2 RвхВП може змінюватися тільки в діапазоні 140...187 Ом, а з радіатором — у діапазоні 0...187 Ом.

Схеми, що працюють на принципі перемикання струму, використовують як перетворювачі рівнів у тих випадках, коли логічний перепад становитиме частки вольтів (рис. 8.8 ).

Оптоелектронні перемикачі і трансформатори використовують для гальванічної розв'язки електричних кіл при одночасному перетворенні рівнів. На рис. 8.9 , а зображено схему перетворювачів рівнів струму на рівні схеми ТТЛ- типу, на рис. 8.9 , б - трансформаторного перетворювача рівнів.