Contents

СТОРІНКИ |  |

За видом вихідних сигналів тригери поділяють на статичні і динамічні. Статичні тригери — тригери, в яких вихідні сигнали в стійких станах залишаються незмінними в часі. Динамічні тригери — тригери, в яких вихідні сигнали в стійких станах змінюються в часі.

За способом запам'ятовування інформації тригери можуть бути з логічною і фізичною організацією пам'яті. Перші виконують на логічних елементах І, АБО, НЕ, І–НЕ, АБО–НЕ, І–АБО–НЕ і т.д., а другі є елементами запам'ятовувальних пристроїв, у яких використовують нелінійні властивості матеріалів або нелінійні вольт-амперні характеристики компонентів.

За способом збереження інформації розрізняють тригери з активним збереженням інформації (вихідний інформаційний сигнал діє постійно); з пасивним збереженням інформації (вихідний інформаційний сигнал можна отримати тільки за допомогою спеціального опитувального сигналу).

За організаціею структури тригери поділяютьна прямі і дуальні (інверсні їм тригери), з незмінною структурою і програмувальні.

Поділ на прямі і дуальні тригери відносний, а їхня взаємна інверсія відображає, наприклад для тригера з двома входами, таке: стан тригера при комбінаціях вхідних сигналів 00 і 11 в інверсному тригері змінюється на протилежний, а при комбінаціях 10 і 01 залишається незмінним. Тригер, розроблений для позитивної логіки, буде дуальним самому собі при негативній логіці. При позитивній логіці тригер, виконаний у базисі І–НЕ, буде дуальним тригеру, що має ту саму структуру, але виконаному в базисі АБО–НЕ, і т.ін.

Оскільки тригери в цифрових пристроях взаємодіють з іншимиелементами схеми, крім функціонального призначення необхідно знати їх схемотехнічні параметри. До цих параметрів належать параметри логічних елементів, на яких виконаний тригер: Коб — коефіцієнт об'єднання на вході; Кроз — коефіцієнт розгалуження на виході; рівні «0» і «I», вхідні і вихідні струми тощо.