Contents

СТОРІНКИ |  |

До конструктивних параметрів належать:

кількість джерел живлення, необхідне для роботи певної серії логічних елементів, — їх номінали, допуск на номінали, величини допустимих пульсацій;

тип корпусу (в тому числі без корпусу); габарити корпусу; кількість виводів корпусу.

iнтенсивність відмовлень логічних елементів, що, як правило, вказують на мікросхему в цілому.

Інтегральні параметри відображають рівень розвитку технології і схемотехніки та якість цифрових ІС. Основними інтегральними параметрами ІС є енергія перемикання і рівень інтеграції N.

Енергія перемикання . Зазвичай при визначенні енергії перемикання використовують типові значення затримки поширення і споживаної потужності. (Якщо споживана потужність виражають в міліватах, а затримка поширення — у наносекундах, то енергію перемикання - у пікоджоуль.) У міру вдосконалювання технології і схемотехніки та зменшення розмірів елементів на кристалі енергія перемикання безупинно знижується. При заданій технології і схемотехніці, чи при заданій енергії перемикання (= const), можна створювати різні серії ІС з високою швидкодією (малим значенням ) та великою споживаною потужністю або з низькою швидкодією та малою споживаною потужністю. За цим параметром оцінюють рівень розвитку цифрової мікроелектроніки і порівнюють різні типи ІС.

Ступінь інтеграції N логічних цифрових мікросхем визначається числом найпростіших еквівалентних ЛЕ — звичайно вентилів з двома входами — на кристалі. Іноді ступінь інтеграції мікросхем вимірюють числом елементів (резисторів, транзисторів, діодів) на кристалі, але при цьому зовсім не враховують специфіку логічних цифрових ІС, де зв'язки між елементами займають істотну частину площі кристала. Функціональну складність ІС запам'ятовувальних пристроїв, що мають регулярну структуру, можна оцінювати числом біт пам'яті на кристалі.