Contents

СТОРІНКИ |  |

При великих розрядностях вхідного коду зазначений принцип можна використовувати кілька разів. Якщо потрібно ще більше спростити схему дешифратора, використовують багатоступінчасті структури. Ідея їх побудови подібна до ідеї побудови пірамідальних дешифраторів. Реалізацію цього принципу на прикладі дешифратора 4-розрядного коду показано на рис. 5.17 . За цим способом для побудови дешифратора потрібно умовних одиниць апаратних засобів.

Переваги багатоступінчастих структур виявляються у разі збільшення розрядності вхідного коду. Значного поширення вони набули при побудові мікросхем пам'яті. Так, при побудові дешифратора 20-розрядного вхідного коду (використовують при побудові ІС пам'яті обсягом 1 Мбайт) паралельний дешифратор потребує 2,097×107 умовних апаратних одиниць. При одноразовому використанні принципу побудови пірамідального дешифратора буде потрібно 1,20×107, а при одноразовому використанні принципу багатоступінчастого дешифратора – 2,118×106 таких же умовних апаратних одиниць.

У дешифраторах частопередбачається операція стробування (тактування), що дозволяє виробляти вихідні сигнали тільки у визначених інтервалах часу. Стробування може здійснюватися введенням додаткового входу паралельно інформаційним (рис. 5.18, а ) у кожний елемент дешифратора або блокуванням усіх елементів через одне з вхідних кіл (рис. 5.18, б ).

В останньому випадку принульовому значенні сигналу стробування штучно формуються нулі в колах прямого й інверсного значень змінної, що забезпечує наявність хоча б одного нуля в числі вхідних величин для кожного елемента дешифратора. При цьому усі виходи зводять до нульових