Contents

СТОРІНКИ |  |

Нехай Qr = 0, тоді З останнього рівняння випливає, що Jr = Qr+, a Kr = Ф — довільні значення. Нехай тепер Qr = 1, тоді З цього рівняннявипливає, що Jr = Ф, а

Об'єднавши обидва розв`язки при Qr = 0 і Qr = 1, отримаємо

Дійсно, з даних виражень випливає, що

(7.11)

Діаграми Вейча для функцій збудження Jr і Kr (рис. 7.10) заповнюють за аналогією із заповненням діаграм Вейча для функцій збудження Тr.

З рис. 7.10 випливає, що функції збудження JK-тригерів лічильника за mod 7:

Побудуємо принципову схему лічильника за функціями збудження D1, D2 і T3. Для цього перетворимо функцію збудження D1 до вигляду: Якщо замість прямоговходу D використати інверсний вхід, то виходи тригера Q і поміняються місцями. На рис. 7.11 зображено принципову схему лічильника за mod 7, виконану на мікросхемах серії K155 відповідно до отриманих функцій збудження , D2 і Т (якщо на вхід елемента серії K155 не надходить ніякого сигналу, то це еквівалентно надходженню на цей вхід сигналу 1).