Тестування

> << Стартова сторінка розділу

> ## ТЕСТ

> 1. |  | Яка з форм представлення вихідних сигналів відповідає елементу "стрілка Пірса", за умови, що на входи подані логічні змінні x1 та x0

> 2. |  | Скільки входів мають логічні елементи, що виконують операціїю виключне АБО?
> |  | 2 |
> | 4
> | 1

> 3. |  | До чого призводить зменшення числа входів використовуваних логічних елементів?
> |  | зменшення їхньої кількості і, отже, спрощує реалізацію пристрою |
> | збільшення їхньої кількості і, отже, ускладнює реалізацію пристрою
> | не має впливу

> 4. |  | Скільки адресних входів у мультиплексора, якщо число інформаційних входів 8?
> |  | 8 |
> | 4
> | 3

> 5. |  | Мультиплексором називається КС, що має:
> |  | m+2m входів і один вихід, де m- число адресних входів, а 2m - число інформаційних входів мультиплексора |
> | m+2m входів, де m - число виходів, а 2m - число інформаційних входів мультиплексора
> | m+2m входів і один вихід, де m - число інформаційних входів , а 2m- число адресних входів мультиплексора

> 6. |  | Функція демультиплексорів полягає в:
> |  | керованій передачі даних від кількох вхідних каналів в один вихідний канал |
> | комутацію одного інформаційного вхідного сигналу на 2m виходів, де m — число адресних входів
> | перетворенні двійкового і двійково–десяткового кодів в унітарний код

> 7. |  | Які функції виконує зображена комбінаційна схема?
> |  | демультиплексора |
> | компаратора
> | мультиплексора

> 8. |  | Порівняйте швидкодійність пірамідального та паралельного дешифраторів
> |  | швидкодійність пірамідального дешифратора вища |
> | швидкодійність паралельного дешифратора вища
> | дешифратори мають однакову швидкодійність

> 9. |  | Як називають пристрій, призначений для додавання двох однорозрядних кодів, який має три входи і два виходи?
> |  | півсуматором |
> | однорозрядним суматором
> | багаторозрядним суматором

> 10. |  | Умовне позначення якого елементу зображено на рисунку?
> |  | мультиплексора |
> | компаратора
> | перетворювача

> 11. |  | При синтезі КС на мультиплексорах в якості адресних змінних варто використовувати:
> |  | ті змінні , що входять у МДНФ найбільше число раз як з інверсією , так і без неї |
> | ті змінні , що входять у МДНФ найменше число раз як з інверсією , так і без неї
> | не має значення

> 12. |  | Принцип побудови, заснований на тому, що для одержання дешифратора n - розрядного коду необхідно двічі повторити всі комбінації n- розрядного коду відповідно зі значеннями (n+1)-го розряду 0 і 1, належить:
> |  | одноступінчастому дешифратору |
> | багатоступінчастому дешифратору
> | пірамідальному дешифратору

> 13. |  | Перетворення двійково-десяткового коду на двійковий виконують за допомогою:
> |  | операції зсуву числа убік молодших розрядів і корекції числа, одержуваного після зсуву. |
> | операції зсуву числа убік старших розрядів і корекції числа, одержуваного після зсуву.
> | операції зсуву числа убік старших розрядів

> 14. |  | До якого типу належить дешифратор умовне позначення якого зображено на рисунку?
> |  | неповний дешифратор |
> | повний дешифратор
> | неможливо визначити

> 15. |  | Скільки виходів має демультиплексор, якщо число його адресних розрядів 3?
> |  | 3 |
> | 8
> | 16

> Тут буде виведений результат

> Стартова сторінка розділу >>