Contents

СТОРІНКИ |  |

керують логічними елементами на платі, що у свою чергу будуть керувати тактовими сигналами. Зменшенню завад від тактових сигналів будуть сприяти також їх рознесення по фазі та децентралізація.

Проблему завад можна вирішити шляхом ретельної синхронізації системи. Для зменшення перехідних струмів, що виникають у джерелах живлення і пристроях заземлення, потрібно керувати невеликою групою мікросхем за допомогою рознесених тактових сигналів.

Скороченню часу, протягом якого система найбільш зазнає впливу завад, сприяє застосування схем синхронізації вхідних сигналів; крім того, бажано стробування даних.

Кожний вхідний сигнал, що надходить на плату, потрібно подавати тільки на одну ІС (бажано, із тригерами Шмітта на входах); це допоможе вирішити проблеми синхронізації. Вхідні кола на тригерах Шмітта підвищують завадозахищеність схем і полегшують оброблення сигналів із повільним наростанням амплітуди. Якщо вхідний сигнал надходить на стандартний логічний елемент, часи наростання і спаду слід підтримувати малими для запобігання паразитних коливань.

Особливу увагу слід приділяти сигналам, що виходять із плати. Виходи тригерів, лічильників і регістрів зсуву необхідно доповнювати логічними елементами буфера або підсилювачами - передавачами для вирішення проблеми відображень і викидів від неузгоджених ліній зв'язку. Пропущення із плати вихідних провідників крізь феритове кільце дасть змогу підключати до виходу неузгоджені лінії зв'язку більшої довжини. Сигнали, що виходять із плати, не повинні надходити на входи схем, що розміщені на цій платі. Якщо знехтувати ці правила, то можна натрапити на дуже серйозні проблемии завад, що виникають на вихідному передавачі.

Для запобігання відбиття та викидів довгі лінії зв'язку мають узгоджуватися відповідно до їх характеристичного імпедансу. В цьому випадку корисним може виявитися послідовно приєднаний резистор за