Contents

СТОРІНКИ |  |

перехресним зв'язком, хоча зовні вони виявляються як елементи І, АБО. Логічні операції І та АБО можна реалізувати монтажним способом. Схеми рис. 6.23 ,ж,з мають незвичайну властивість — між сигналом на одному з входів і сигналом на виході тут немає вентильної затримки; однак у тригера є недолік — сигнал на одному з входів обов'язково збігається із сигналом на виході; при реалізації конкретної схеми її функціонування має забезпечуватися з передбаченням заходів захисту вентилів при одночасній дії сигналів «Старт» і «Стоп».

В усіх схемах на рис. 6.23 ,керування RS-тригерами здійснюється імпульсними сигналами для усунення заборонених комбінацій на їхніх входах. Однак іноді потрібно забезпечити комбіноване керування: на одному вході - імпульсне, а по іншому — перепадом потенціалів, причому будь-яке значення потенціалів, а також їхній протилежний перепад не повинні впливати на схему. Приклади схем, що задовольняють ці вимоги, наведено на рис. 6.24 . Різнимикомбінаціями встановлювальних, інформаційних і тактових входів кількість схем можна істотно збільшити.

Розглянемо роботу схеми на рис. 6.24 , а. Припустімо, що вихідний стан тригера - «0», а на входах R і S - «1» (рис. 6.24 , б). Через те що на вході D постійно є рівень «0», переходи 01 підтверджують нульовий стан. Тригер можна встановити в стан «1» тільки імпульсним сигналом «Старт», а в стан «0» тригер перейде з приходом першого переходу 01 на вході «Стоп».

На рис. 6.25 приведені варіанти стартостопних пристроїв з керуванням переходами по обох входах.

Пристрої виділення і стробування (тактування) переходів 10 та 01. У цифрових пристроях різного призначення часто виникає задача виділення переходів 10 і 01 асинхронних сигналів, що виникають у довільний момент часу, з одночасним прив'язуванням виділених переходів до моменту часу, зумовленого тактовими імпульсами. Приклади таких схем