Contents

СТОРІНКИ |  |

Мікросхеми К176ИЕЗ і К176ИЕ4 (рис. 7.26 )- це лічильники відповідно за mod 6 (або за mod 2) та mod 10 з дешифратором для семисегментного індикатора. На вхід C надходить тактова частота, на R - асинхронний сигнал скидання з активним високим рівнем. На вхід G надходить імпульсна послідовність з частотою 32 або 64 кГц, необхідна для роботи електролюмінісцентних або рідинно-кристалічних індикаторів.

Мікросхема K155ИЕ4 є лічильник – дільником на 12 (для побудови дільника на 12 потрібно замкнути виводи 2 і 6). Якщо хоча б на одному з входів R0 або &R0 є високий рівень, відбувається лічення.

Мікросхема K176ИЕ5 - це лічильник – генератор секундних імпульсів. Безпосередньо до виводів T і підключається кварцовий резонатор на 32 768 Гц або 16 384 Гц, або надходить частота із зовнішнього генератора імпульсів. При цьому на буферних виходах A і є присутнім сформована і посилена послідовність, а на виходах 1, 4 та 5 тактова частота розділена відповідно на 28, 214, 215. Для того щоб сигнал надійшов на вихідний дільник необхідно подати його з виводу 1 на вивід 2 мікросхеми. На вхід R подають асинхронний сигнал скидання з активним високим рівнем.

Мікросхема К564ИЕ9 містить лічильник за mod 8 і повний дешифратор із прямими виходами.