Contents

СТОРІНКИ |  |

В табл. 7.3 зазначені функції збудження D1 для деяких лічильників по mod M, виконаних на регістрах зсуву, а також функції збудження J1 і K1, якщо як тригер Q1 використані JK-тригери.

Таблиця 7.3. Функції збудження D1 для деяких лічильників по mod M

М | Кодова послідовність | m | D1 | J1 | K1
3 | 001 | 2 |  |  | 1
4 | 0011 | 2 |  |  |
5 | 00011 | 3 |  |  |
6 | 000111 | 3 |  |  |
7 | 0000111 | 4 |  |  |
8 | 00001111 | 4 |  |  |
10 | 0000011111 | 5 |  |  |

Лічильники частовикористовуються в генераторах кодових послідовностей. Як приклад розглянемо синтез генератора одинадцятисимвольного коду Баркера + + + - - - + - - + - . Якщо задати лічильник періодичною кодовою послідовністю 11100010010.11100010010, то внутрішні стани всіх тригерів будуть змінюватися відповідно до коду Баркера, тобто виходом генератора може служити вихід будь-якого тригера. Для одержання 11 різних внутрішніх станів необхідно використовувати п'ять тригерів. Тоді генератор коду Баркера буде задаватися графом переходів, показаним на рис. 7.38