Contents

СТОРІНКИ |  |

У неповних дешифраторах частина вхідних наборів є неробочою (не використовується). Цю обставину можна розглядати як можливість спрощення дешифратора – неробочим наборам можна надати будь-яке значення виходів.

На основі повних дешифраторів будують дешифратори-демультиплексори, що виконують функції fi = CKi(n), де n = (х1, ..., xп), i = 0, 1, 2, ..., 2n-1, тобто використовується додатковий вхід C, сигнал з якого подається на всі ЛЕ І повного дешифратора (рис. 5.20 ).

Мікросхема К155ИДЗ єдешифратором-демультиплексором (рис. 5.21), що виконує функції

, (5.7)

де (i = 0, 1, 2, ... , 15), тобто цей дешифратор-демультиплексор є комутатором, що передає сигнал на один із 16 виходів залежно від значень сигналів на чотирьох адресних входах 1, 2, 4 і 8. При = º 0 мікросхема 155ИДЗ виконує функції дешифратора 4´16 з інверсними виходами. У лівому полі (рис. 5.21 ) зазначені ваги вхідних сигналів xp (p=1, 2, 3, 4), комбінації значень яких розглядають як двійкові числа. При = º 0 кожному початковому двійковому числу відповідає сигнал 0 тільки на виході, номер якого, зазначений у правому полі, збігається з двійковим числом.

Використання двох додаткових входів і дає змогу досить просто побудувати 32-канальний дешифратор-демультиплексор і 64-канальний дешифратор з інверсними виходами (дешифратор 6´64). На рис. 5.22 зображено схему 32-канального дешифратора-демультиплексора, побудованого на основі двох 16-канальних дешифраторів-демультиплексорів (мікросхеми 155ИДЗ).