Contents

СТОРІНКИ |  |

Проміжний напівфабрикат функції, знятий з першої половини вузла, запам'ятовується на спеціально введеномудопоміжному регістрі - засувці RGY, і оброблення його продовжується в наступній фазі періоду синхронізації. Слід тільки пам'ятати, що це потребує узгодження фаз регістра-приймача RGB (на рис. 11.9, а і б — переведення його з MRGII у MRGI), аотже, і узгодження фаз деяких наступних регістрів. Якщо дані з виходу розсіченої КС бажано залишити в тій же фазі, то можна ввести в схему ще один регістр фаз — RGB', зображений на рис. 11.9, б штриховими лініями. Якщо повільний функціональний вузол неподільний , то потрібно або збільшити фазовий період Тф усієї системи синхронізації, або сформувати спеціально для цього вузла допоміжну серію синхронізації з більш довгим періодом, наприклад перерахувавши С — сигнали на лічильнику.

На рис.11.9, в наведено типовийвигляд гістограми затримки різних КС цифрового пристрою. Реальну гістограму можна побудувати за результатами аналізу схем пристроїв, аналогічних проектованому. Якщо фактор швидкодії для проектованого пристрою досить важливий, то робочий інтервал, протягом якого в схемах можуть відбуватися перехідні процеси, потрібно вибрати таким, щоб він закінчувався десь у зоні крутого спаду гістограми. Якщо збільшувати тривалість робочого інтервалу, а з ним і Тф, правіше цієї зони, то за рахунок зменшення тактової частоти буде падати швидкодія пристрою, а якщо тривалість зменшити, то буде різко збільшуватися число розсікань КС і відповідно число допоміжних регістрів.

Схеми невеликих пристроїв часто вдається спроектувати так, що всі КС із великою затримкою розміщуються в одній фазі періоду двохфазної синхронізації, а всі КС іншої фази мають малу затримку. Тоді можна