Contents

СТОРІНКИ |  |

5.1. Етапи побудови логічної схеми

5.2. Синтез логічних пристроїв у заданому базисі

5.3. Особливості побудови логічних пристроїв

5.4. Логічні елементи для реалізації складних функцій

5.5. Мультиплексори і демультиплексори

5.6. Синтез комбінаційних схем на мультиплексорах

5.7. Дешифратори, дешифратори - демультиплексори і шифратори

5.8. Суматори

5.9. Десяткові суматори

5.10. Компаратори

5.11. Перетворювачі двійково- десяткового коду

5.12. Перетворювачі двійково коду

Лабораторний практикум №1

Лабораторний практикум №2

Лабораторний практикум №3

Висновки

Тестування

5.4. Логічні елементи для реалізації складних функцій

Під час розроблення складних логічних пристроїв доводиться послідовно виконувати однотипні операції типу І – АБО – НЕ над різним числом змінних. Для спрощення технічної реалізації і зменшення числа зовнішніх з'єднань, що веде до підвищення надійності пристрою, у серіях ІС містяться елементи, які виконують подібні послідовності логічних операцій. Як приклад на рис. 5.4 наведено деякіз них.

Досить часто під час розроблення цифрових пристроїв використовують операцію «сума за модулем два», тому подамо її визначення та основні властивості. Операцію «сума за модулем два» (виключне АБО, логічна нерівнозначність) позначають символом Å і визначають із співвідношення

.

Операція «сума за модулем два» комутативна, асоціативна і дистрибутивна щодо операції кон’юнкції, тобто

;

;

.

Для операції «сума за модулем два» справедливі такі тотожності:

; ; ; ;

.

Операцію називають операцією виключне АБО – НЕ.