Contents

СТОРІНКИ |  |

умовах гарантується спрацьовування лічильного тригера, складеного з логічних елементів певної серії.

Збільшення середнього часу затримки – це поширення сигналу на один вільний вхід логічного елемента.

Схемотехнічні і конструктивні параметри. Для побудови розгалужених логічних кіл потрібно, щоб кожен ЛЕ мав визначену навантажувальну здатність за входом і виходом, тобто міг працювати за декількома логічними входами і одночасно керувати кількома входами інших ЛЕ. Навантажувальну здатність ЛЕ виражають коефіцієнтом об'єднання на вході і коефіцієнтом розгалуження на виході.

Коефіцієнт об'єднання на вході Коб логічного елемента — число входів логічного елемента, за яким реалізується логічна функція, у тому числі з урахуванням входів логічного розширника.

Коефіцієнт розгалуження на виході Кроз логічного елемент - число одиничних навантажень, які можна одночасно підключити до виходу логічного елемента. Одиничним навантаженням є один вхід базового логічного елемента певної серії.

Кожен ЛЕ з боку входу є нелінійним навантаженням, характер і значення якого визначаються комбінацією і значенням сигналів на інших входах цього самого елемента і розкидом параметрів схеми ЛЕ. Слід пам'ятати, що для ряду елементів певної серії один вхід еквівалентний кільком одиничним навантаженням.

У реальній логічній схемі кожен ЛЕ може бути навантажений на різне число інших ЛЕ і з'єднаний з ними лініями зв'язку різної довжини і конфігурації. У результаті умови роботи ЛЕ в різних схемах можуть істотно відрізнятися, що не повинно призводити до порушення їхнього функціонування. Про кількість входів елементів іншої серії спеціально домовляються.