Contents

СТОРІНКИ |  |

взаємно перекриватися в часі, тобто кон'юнкція їх завжди повинна дорівнювати 0. Якщо десь відбудеться перекриття сигналів синхронізації, то інформація пройде послідовно відразу крізь кілька засувок різних фаз і синхронність пристрою буде порушена. Типова помилка розроблювача синхронних пристроїв — неправильне встановлення зворотних зв'язків при схемній реалізації алгоритмів, що мають цикли. В усіх схемах із двофазною синхронізацією петля зворотного зв'язку, як утримуюча логічні елементи, так і у вигляді провідника, розпочавшись на виході тригера-засувки, синхронізованого однією фазою, має закінчитися на вході іншої засувки, синхронізованої обов'язково іншою фазою. Зв'язки, що передають сигнал з виходу однієї засувки на вхід іншої, синхронізованої тією самою фазою, неприпустимі: вони не забезпечують почергової роботи тригерів і початкового просування інформації, тобто суперечать самому принципу двохфазної синхронізації. Фактично такі зв'язки при С=1 просто приєднують послідовно дві комбінаційні схеми через з'єднуючу їх засувку. Неприпустимі і зв'язки вихід КС — вхід тієї ж КС, що породжує некеровані кільця з логічних; елементів. Якщо вихід КС з'єднати з її входом через одну засувку, то кільце виникне при С=1. Зв'язки, неприпустимі в системі двохфазної синхронізації при використанні тригерів-засувок, зображено на рис. 11.8, а штриховими лініями.