Contents

СТОРІНКИ |  |

Шунтувальні конденсатори - джерела імпульсного струму, споживаного цифровими схемами при перемиканні, зменшують спадання напруги в колах живлення та заземлення і сприяють фільтрації завад, які створюють джерела живлення і заземлення. На рис. 12.4, а зображено традиційний простий спосібшунтування, застосовуваний у цифрових схемах. Оксидний шунтувальний конденсатор великої ємності (10…100 мкФ, 1мкФ на кожну схему) міститься поблизу джерела живлення. Поряд із кожною тригерною ІС розміщений керамічний шунтувальний конденсатор ємністю 0,1 мкФ, а до швидкодійних схем приєднуються також керамічні шунтувальні конденсатори малої ємності (100…1000 пФ).

Кожна схема, що передає сигнали за межі друкованої плати, на якій вона знаходиться, або приймаюча сигнали через межі друкованої плати, має керамічний шунтувальні конденсатор ємністю 0,1 мкФ між джерелом живлення і лінією зворотного струму сигналу (рис. 12.5) . На частку інших ІС припадають керамічні шунтувальні конденсатори ємністю 0,01….0,1 мкФ, причому на 5 ІС припадає принаймні один конденсатор. Недолік такого способу шунтування полягає в тому, що шунтувальні конденсатори слабко фільтрують завади з частотою вище 10 мГц через низькі власні резонансні частоти.

Рис. 12.4,б ілюструє іншу схему шунтування. Конденсатори С1, С2 та феритове кільце утворюють П-подібний фільтр, що послаблює високочастотні завади в друкованій платі. До кожної схеми, що передає сигнали за межі друкованої плати або приймає сигнали, що надходять на плату ззовні, приєднується керамічний шунтувальний конденсатор ємністю 0,1 мкФ, який розташовується між джерелом живлення Uж і лінією зворотного струму (рис. 12.5). Усі інші ІС забезпечуються керамічними шунтувальними конденсаторами ємністю, Ф:

C 4,5 n Cн

де n-число виходів ІС, Cн - ємність навантаження.