Тестування

> << Стартова сторінка розділу

> ## ТЕСТ

> 1. |  | Для регістру зсуву, зображеного на рисунку має місце:
> |  | зсув убік старших розрядів, або вліво |
> | зсув убік молодших розрядів, або вправо
> | можливі обидва варіанти

> 2. |  | До універсальних регістрів належать:
> |  | з паралельним синхронним записом інформації, реверсивні |
> | реверсивні з послідовним синхронним записом інформації, реверсивні з послідовним асинхронним записом інформації,
> | всі вищеперелічені

> 3. |  | Синхронним лічильником по mod M називається:
> |  | цифровий асинхронний автомат без виходів, що має М різних внутрішніх станів |
> | цифровий синхронний автомат без входів, що має М різних внутрішніх станів, що циклічно змінюються під впливом змін тактового сигналу H з 1 на 0 (чи з 0 на 1)
> | цифровий асинхронний автомат без входів, що має N різних внутрішніх станів, які не змінюються ротягом одного такту

> 4. |  | Коефіцієнт перерахування лічильника має позначення
> |  | М |
> | R'
> | dH

> 5. |  | Якій з наведених карт Карно відповідає функція збудження
> |  | 1 |
> | 2
> | 3

> 6. |  | Кодування внутрішніх станів двійково-десяткових лічильників:
> |  | виробляєтьс кодом 1-2-4-8, тобто ці лічильники синтезуються з чотирьох тригерів і є лчильниками по mod 4 |
> | виробляєтьс кодом 8-4-2-1, тобто ці лічильники синтезуються з чотирьох тригерів і є лчильниками по mod 10
> | виробляєтьс кодом 8-4-2-1, тобто ці лічильники синтезуються з двох тригерів і є лчильниками по mod 10

> 7. |  | Функції збудження лічильника по mod 2m повинні описуватися вираженнями
> | допустимі обидва варіанти

> 8. |  | В лічильнику К155ИЕ5 (див. рисунок) вхід Q1 внутрішньо не з'єднаний з наступними тригерам, що дає можливість використовувати схему в якості:
> |  | 4-розрядного двійкового лічильника, коли вхідні рахункові імпульси надходять на вхід С1 |
> | 3-розрядного двійкового лічильника, коли вхідні рахункові імпульси надходять на вхід С2
> | в якості обох вищенаведених лічильників

> 9. |  | Якщо зворотні зв'язки лічильника по mod 7 з асинхронними потенційними зворотними зв'язками (див. рис.) завести на входи R', а не на S'9, то вийде:
> |  | лічильник по mod 6 |
> | лічильник по mod 8
> | лічильник по mod 7 з синхронними потенційними зворотними зв'язками

> 10. |  | Кодування внутрішніх станів, наприклад, лічильника по mod 5 може бути задано схемою . Просуваючи через регістр, що складається з трьох тригерів Q1, Q2 та Q3, дану періодичну послідовність символів 0 і 1, одержимо п'ять різних кодових комбінацій:
> |  | 100, 110, 011, 001, 000 |
> | 000, 001, 011, 110, 100
> | 000, 001, 110, 000, 110

> 11. |  | Відзначте одне з правил, котрим варто керуватись при кодуванні внутрішніх станів лічильників за допомогою періодичної послідовності символів 0 і 1
> |  | мінімальне число тригерів т знаходять з умови одержання при зсуві періодичної послідовності символів 0 і 1 М різних кодових комбінацій |
> | мінімальне число тригерів т знаходять з умови одержання при зсуві періодичної послідовності символів 0 і 1 М однакових кодових комбінацій
> | число символів Q1+ в одному періоді послідовності визначає коефіцієнт перерахування лічильника

> 12. |  | Визначити необхідну кількість тригерів для синтезу лічильника по mod 8, заданого періодичною кодовою послідовністю 00001111.00001111
> |  | 2 |
> | 3
> | 4

> 13. |  | Для того, щоб виключити можливість потрапляння лічильника в один із станів, що не використовується, необхідно:
> |  | примусово установити лічильник в один з використовуваних станів |
> | змінити функцію збудження першого тригера так, щоб він автоматично переходив у використовуваний стан
> | обидва способи допустимі

> 14. |  | Реверсивні синхронні лічильники мають:
> |  | один інформаційний вхід, на який подається сигнал x , що задає напрямок рахунка(додавання чи віднімання) числа змін тактового сигналу з 1 на 0 (або з 0 на 1) |
> | два входи, один з яких інформаційний, на який подається сигнал x , що задає напрямок рахунка (додавання чи віднімання) числа змін тактового сигналу з 1 на 0 (або з 0 на 1)
> | один інформаційний вхід, на який подається сигнал x , що задає напрямок рахунка числа змін тактового сигналу та дві запам'ятовуючі комірки

> 15. |  | Гілки графа, представленого на рисунку, позначені значеннями сигналів x/z1z2, де
> |  | х — вихідний сигнал; z1 — вхідний інформаційний сигнал; z2 — вхідний сигнал, що визначає час затримки включення тригера |
> | х — вхідний інформаційний сигнал; z1 — вихідний сигнал, що свідчить про додатне переповнення лічильника; z2 — вихідний сигнал, що свідчить про від’ємне переповнення лічильника
> | х — вхідний інформаційний сигнал; z1— вихідний сигнал, що свідчить про переповнення першої комірки; z2 — вихідний сигнал, що свідчить про переповнення другої комірки

> 16. |  | Якщо у виразах сигнал Q3 замінити на інверсний , то вийдуть функції W і P, де:
> |  | W - перенос у наступний двійковий розряд, P - позика переносу з наступного двійкового розряду |
> | P - сигнал, що визначає значення знакового розряду, W -сигнал, що визначає значення розряду переносу
> | P - перенос у наступний двійковий розряд, W - позика переносу з наступного двійкового розряду

> 17. |  | На рисунку зображено:
> |  | схема лічильника по mod 8 на регістрі зсуву |
> | схема генератора одинадцятисимвольного коду Баркера
> | лічильник по mod 102

> 18. |  | Для побудови цифрових фазообертачів найчастіше використовуються:
> |  | реверсивні лічильники |
> | лічильники з двома коефіцієнтами перерахування N1 і N2
> | лічильники з трьома коефіцієнтами перерахування M1, М2 і М3

> 19. |  | Синхронний автомат, що виконує функції двійкового суматора, повинен мати:
> |  | два входи, на які подаються сигнали (двійкові розряди) х та y, один вихід z і один елемент пам'яті (тригер) Q для запам'ятовування переносу в наступний розряд |
> | один вхіди, на який подається сигнал х та один вихід z і один елемент пам'яті (тригер) Q для запам'ятовування переносу в наступний розряд
> | два входи, на які подаються сигнали (двійкові розряди) х та y, два виходи z1і z2, і одну запам'ятовуючу комірку

> 20. |  | На рисунку зображено:
> |  | граф переходів послідовної схеми порівняння двійкових чисел |
> | граф переходів послідовної схеми рівнозначності кодів
> | граф переходів цифрового фазообертача

> Тут буде виведений результат

> Стартова сторінка розділу >>